**设备维修及配件采购院内比价公告**

    柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| 1 | 德尔格呼吸机传感器故障维修项目 | 1 | 项 | 一台德国德尔格V300高频呼吸机由于使用频率高，其流量传感器检测线已老化，需要维修更换一条原装进口德 尔格流量传感器检测线。 |
| 2 | 史塞克冷光源光源氙灯故障维修项目 | 1 | 项 | 一台X8000史塞克冷光源由于使用频率高，其光 源氙灯已严重老化，光源氙灯变暗，也影响腹腔镜系统的图像清晰度，需要维修更换一只新的同型号史塞克光源氙灯。 |
| 3 | 腹腔镜系统光纤老化故障维修项目一批 | 1 | 项 | 手术室史塞克（规格型号：X8000）、爱克曼（规格型号：CLB-300）、欧普曼迪腹腔镜系统（规格型号：KY-Ⅱ）由于使用频率高，其冷光源光纤已严重老化,为了保证安全，各自需要维修更换一条同型号新的冷光源光纤。 |
| 4 | 迈瑞全自动手术床遥控器故障维修项目 | 1 | 项 | 一台迈瑞全自动手术床，由于使用频率高，其专用遥控器已老化不能修复，需要维修更换一个新的uniBase30线控器组件（非平移）。 |
| 5 | 心电监护仪一批维修项目 | 1 | 项 | 科室一批监护仪（美国GEdash4000）由于使用频率高，部份血氧探头、心电导联线、测压管、血压袖带已老化损坏，不能修复，需要维修更换新的血氧探头5个，心电导联线3条、测压管2条；血压袖带6个。 |
| 6 | 爱康酶标仪故障维修项目 | 1 | 项 | 一台爱康酶标仪由于使用频率高，出现光路故障，灯泡错误无法判读等故障，检查为光纤组件老化损坏，不能修复，需要维修更换新的光纤组件。 |
| 7 | 一批显微镜灯泡故障维修项目 | 1 | 项 | 检验科一批显微镜（奥林巴斯X200）使用频率高，其灯泡经常烧坏，现需维修更换新的显微镜灯泡（6V 20W 20只 ,12V 20W 5只） |
| 8 | 西门子CT电脑主机UPS电池报警故障维修项目 | 1 | 项 | 一台西门子32排CT，其电脑主机UPS电池报警，检查为专用电池老化衰减，需要维修更换一个新的专用电池。 |
| 9 | 氧气设备带维修项目 | 1 | 项 | 耳鼻喉科过敏原检测室为了保证医疗安全 ,需要维修安装一套氧气设备带，含氧气终端，负压终端，电源插座及管路。 |
| 10 | 奥林巴斯高清液晶屏损坏维修项目 | 1 | 项 | 一套肠镜系统专用奥林巴斯高清显示器由于使用频率高，使用时间长，现出现高清显示器屏幕不亮，检查为高清液晶屏损坏，需要维修更换新的奥林巴斯专用液晶屏幕。 |
| 11 | 暖箱肤温探头故障维修项目 | 1 | 项 | 科室阿童木暖箱、美国长颈鹿暖箱由于使用频率高，使用时间长，肤温探头已老化，需要维修更换新的肤温探头（阿木童1根，长颈鹿2根） |
| 12 | 电针机连接线故障维修项目 | 1 | 项 | 一批电针仪（华佗SDZ-Ⅱ)由于使用频率高，其治疗线老化损坏，需要维修更换50组新的治疗连接线。 |
| 13 | 床头铃故障维修项目 | 1 | 项 | 潭西社区床头呼叫系统（信贝佳WF100-3)由于使用频率高，使用时间长，部份床头分机已损坏，需要维修更换15只新的床头呼叫铃。 |
| 14 | 菲萍呼吸机电池故障维修项目 | 1 | 项 | 一台菲萍高频呼吸机（FABIAN)由于使用频率高，使用时间长，其主机电池已老化衰减，需要维修更换1组新的主机电池。 |
| 15 | 菲萍呼吸机呼气阀膜故障维修项目 | 1 | 项 | 一台菲萍高频呼吸机（FABIAN)由于使用频率高，其呼气阀专用膜片老化破裂，需要维修更换2个新的原装呼气阀专用膜片。 |
| 16 | 一台GE呼吸机电池报警故障维修项目 | 1 | 项 | 一台GE R860呼吸机由于使用频率高，呼吸机电池故障报警，检查为专用主机电池老化，需要维修更换一套专用电池组。 |
| 17 | 臭氧治疗仪分子筛老化故障维修项目 | 1 | 项 | 一台臭氧治疗仪（海蜇HZ-2601B）由于使用频率高，使用时间长，其臭氧严重不足，检查为分子筛老化，性能下降，需要维修更换新的分子筛一套。 |
| 18 | 呼叫铃系统故障维修项目 | 1 | 项 | 产科一区50号床病房由仓库改造，需要增加一套亚华门口分机，并接入亚华呼叫铃系统。另妇科病区前后楼值班分机不能使用，检查为主机电源板烧坏，需要维修更换1个新的主机电源板。 |
| 19 | 索诺声B超机接口板损坏维修项目 | 1 | 项 | 一台索诺声（907105-27）B超机由于使用频率高，使用时间长，现出现所有探头都不能检测 ,检查为接口板老化损坏，需要维修更换新的接口板 |
| 20 | 视频脑电摄像头损坏维修项目 | 1 | 项 | 一台诺诚视频脑电图机（NATION7128W），摄像头不能连接网络，检查为摄像头坏，需购买一个新的摄像头。 |
| 21 | 德尔格流量传感器适配器损坏维修项目 | 1 | 项 | 科室德尔格呼吸机（规格型号：V300）流量传感器适配器开裂，影响测量流量，需购买2个新的流量传感适配器（新生儿型） |
| 22 | PICC导联转接线损坏维修项目 | 1 | 项 | PICC导联转接线（科曼监护仪使用）使用频繁，已经损坏，不能满足科室需求，需购买10条新的PICC导联转接线 |
| 23 | Retcam3广域成像系统摄像机故障维修项目 | 1 | 项 | 一台美国retcam3广域成像系统摄像机摄像头连接不上，线路故障，需要维修摄像头 |
| 24 | 中低周波海绵片破损维修项目 | 1 | 项 | 科室中低周波（君悦康IN-1300K：）海绵垫使用多频繁破损多，需要购买30片海绵垫（规格65mm\*15mm。） |
| 25 | 大力神雀啄仪治疗灯故障维修项目 | 1 | 项 | 科室使用的大力神雀啄仪（DSH-100）治疗灯不亮，需购买两个新的灯泡，规格220v、150w。 |
| 26 | 制剂室循环冷却水塔系统循环泵故障维修项目 | 1 | 项 | 制剂室使用的循环冷却水塔系统循环泵无法工作，经现场检查，为电动机线圈烧坏。维修要求：  1.维修更换全新的水冷却水循环泵：IHG100-160B,功率7.5KW  2.负责安装调试，使得水循环正常，设备运行正常。  3.新更换水泵质保不少于12个月  4.交货期为7个工作日 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年7月3日至2025年7月4日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名，（报名模板详见附件1）。

四、截止时间：2025年7月4日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890

邮箱：[GFELZYYCGZX@126.com](mailto:邮箱lzfyzb@163.com)

采购中心

2025年7月3日