**设备维修及配件采购院内比价公告**

    柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| 1 | 宁波戴维光疗箱部件老化损坏维修项目 | 1 | 项 | 新生儿科部份宁波戴维HK-93A光疗箱由于使用频率高，出现多部件老化损坏，需要维修更换5张新的隔离垫。轮子30个和18厘米的侧孔可转动圆窗塑料套30只。 |
| 2 | 一台德尔格呼吸机电池故障维修项目 | 1 | 项 | 一台德尔格V300呼吸机由于使用频率高，出现主机电池故障报警，检查为呼吸机主机专用电池组老化损坏，需要维修更换一组新的电池。 |
| 3 | 一批马丁呼吸机发生器故障维修项目 | 1 | 项 | 一批德国马丁medin CNO无创呼吸机由于使用频率高,其medin发生器消耗很大，为了保证安全使用，需要购买20套medin发生器更换及备用。 |
| 4 | 一台微生物药敏仪故障维修项目 | 1 | 项 | 一台微生物药敏仪（法国梅里埃VIT）由于使用频率高，出现开机报警故障，检查为专用电源控制板故障，需要维修更换一块新的电源控制板。 |
| 5 | 菲萍呼吸机流量传感器故障维修项目 | 1 | 项 | 两台德国菲萍高频呼吸机（fabian RT265）由于使用频率高，其专用流量传感器损坏，需要维修更换2只新的流量传感器。 |
| 6 | SLE5000呼吸机流量传感器和电池故障维修项目 | 1 | 项 | 一台SLE5000呼吸机流量传感器报警故障 ,检查为流量传感器损坏，需要维修更换2只新的流量传感器。（一用一备），另一台SLE5000呼吸机也出现电池故障报警，需要维修更换一组新的电池。 |
| 7 | 一台月光脱毛半导体激光治疗仪水泵水回路故障维修项目 | 1 | 项 | 一台月光脱毛半导体激光治疗仪（美国Light Sheer DU）由于使用频率高，现开机报警，手具无输出,检查为水泵水回路故障，需要维修更换1个新的水泵。 |
| 8 | 一台德国ALM手术无影灯灯泡损坏维修项目 | 1 | 项 | 手术室一台德国ALM手术无影灯由于使用频率高，其专用无影灯泡烧坏（带翅膀），需维修更换新的专用无影灯泡（5只）。 |
| 9 | 染料激光治疗仪故障维修项目 | 1 | 项 | 一台染料激光治疗仪（美国Vbeamperfe）开机无输出，检查为输出控制可控硅组件损坏，需要维修更换新的组件。 |
| 10 | 一台ALOKA彩超电源故障维修项目 | 1 | 项 | 一台ALOKA彩超（ALOKA prosourd6）开机异响，检查为电源模块异响，电压输出不稳定，需要维修更换新的电源模块。 |
| 11 | 手术间电动门和脚踏开关故障维修项目 | 1 | 项 | 手术室第一手术间电动门控制器（江苏航宇DW-Ⅱ）损坏，第六手术间专用脚踏开关（江苏航宇DW-Ⅱ）也老化损坏，需要维修更换1个新的控制器和1个新的脚踏开关 |
| 12 | 胎心监护仪胎心探头故障维修项目 | 1 | 项 | 科室两台胎心音监护仪（京柏JPD-200C）由于使用频率高，一台胎心探头、一台宫缩探头老化严重，不能使用，需要维修更换一个新的胎心探头和一个新的宫缩探头。 |
| 13 | 生殖助孕中心门诊加装呼叫铃项目 | 1 | 项 | 生殖助孕中心门诊8诊室治疗床旁加装装呼叫铃。要求能接到前台护士站呼叫铃系统（呼天下HTX-D6405），需具备有按铃提示音和实时通话功能，通话语音清晰无干扰、音量大小可调。 |
| 14 | 一台杰纳瑞胎监仪自带打印机架损坏维修项目 | 1 | 项 | 一台杰纳瑞胎监仪（G3B）由于使用频率高，其专用打印机机架老化损坏，需要维修更换新的打印机架。 |
| 15 | 一台全自动血红蛋白毛细管电泳仪前电极固定板损坏维修项目 | 1 | 项 | 一台全自动血红蛋白毛细管电泳仪（法国塞比亚CAPILLAKYS3）由于使用频率高，前电极固定板老化损坏，需要维修更换一套全新的前电极固定板。 |
| 16 | 一套磁共振专用水冷机组压缩机控制模块损坏维修项目 | 1 | 项 | 一套磁共振（飞利浦Achivea1.5T）水冷机组开机后出现一台压缩机不工作不制冷的故障，检查为磁共振专用水冷机组压缩机控制模块坏，需要维修更换一个新的压缩机控制模块。 |
| 17 | 一批监护仪指脉氧探头损坏维修项目 | 1 | 项 | 新生儿科一批监护仪（美国Dash2500）由于使用频率高，部份指脉氧探头已老化损坏，现需购买15只新的指脉氧探头维修更换及备用。另外科室一套新安装的转运暖箱内置监护仪（美国Maximo）未配血氧探头，为了工作需要，需购买1只新生儿血氧探头。 |
| 18 | 蒸汽发生器加热组件烧坏维修项目 | 1 | 项 | 供应室2号电蒸汽发生器（山东新华CleanQ）不加热，检查为两组加热组件老化烧坏，需要维修更换两组新的加热组件。 |
| 19 | 环氧乙烷灭菌器空压机故障维修项目 | 1 | 项 | 一台环氧乙烷灭菌器（美国WY136L-5）专用进口空压机由于使用频率高，现开机不工作，检查为泵头老化损坏，需要维修更换新的泵头。 |
| 20 | 手术室无影灯搬迁项目 | 1 | 项 | 因科室工作需求，麻醉科需拆一套手术无影灯（迈瑞HYLED C50/C）安装到另一手术间，拆装后确保无影灯能正常使用。具体详询采购中心。 |
| 21 | 一套爱克曼摄像系统摄像头控制器损坏维修项目 | 1 | 项 | 一套爱克曼摄像系统由于使用频率高，现使用中图像不稳定，检查为摄像头控制器坏，需要维修更换一个新的摄像头控制器。 |
| 22 | 迈瑞 Resona 7S腹部SC6-1U探头故障维修项目 | 1 | 项 | 一台迈瑞 Resona 7S腹部SC6-1U探头出现 暗带。检查为腹部探头声头老化损坏，需要维修更换新的声头。 |
| 23 | 一只里斯特喉镜柄采购项目 | 1 | 只 | 一套里斯特喉镜片无喉镜柄配套使用，现需要购买一只全新的里斯特喉镜柄配套使用。 |
| 24 | 一台人体成份分析仪手柄故障维修项目 | 1 | 项 | 一台人体成份分析仪（法国Brown 520）由于使用频率高，其传感器手柄已严重老化，检测灵敏度低，需要维修更换新的传感器手柄。（左右各1只） |
| 25 | 一台气压仪脚套损坏维修项目 | 1 | 项 | 一台气压仪（北京龙马负图IPC400）由于使用频率高，两边脚套老化损坏，需要维修更换两只新的脚套。 |
| 26 | 一台串联质谱仪配套的氮气发生器专用 耗材更换项目 | 1 | 项 | 一台串联质谱仪（加拿大ab sciex 3200）其配套的氮气发生器专用耗材到期更换项目。入口滤芯1个、排水滤芯2个、除碳滤芯1个、空压机维护包2个。 |
| 27 | 2台飞利浦监护指脉氧探头损坏维修项目 | 1 | 项 | 2台飞利浦监护仪（MP20）由于使用频率高，其指脉氧探头老化损坏，需要维修更换2个新的指脉氧探头。 |
| 28 | 新生儿用呼吸机管道采购项目 | 1 | 项 | 因工作需求，新生儿科需要购买新生儿用硅胶呼吸机管道5根，长度1.2米；购买新生儿转运呼吸机用硅胶呼吸机管道2套[每套包含1.2米管道1根、1.07米1根（粗的），0.62米的2根，积水杯1个 , Y型接口1个，还有连接的接头（每套接头3个，直径25mm）]。 |
| 29 | 清洗机控制器故障维修项目 | 1 | 项 | 供应室一台1号清洗机（山东新华RAPOD520）由于使用频率高，现开机不工作，检查为清洗机控制器坏，需要维修更换一个新的控制器。 |
| 30 | 电针机小夹子采购项目 | 1 | 项 | 科室电针仪（江苏华佗SDE-Ⅱ）使用频率高，其治疗小夹子易损坏 ,现需要购买200个治疗小夹子。 |
| 31 | 制剂室生产用螺杆空压机常规保养项目 | 1 | 项 | 制剂室生产用螺杆空压机（福达LUZZ-3）由于使用频率高 ,每年需要进行常规保养，主要内容有：更换空气滤芯、油滤、油气分离器、换油等。 |
| 32 | 纯水机树脂罐漏水维修项目 | 1 | 项 | 供应室一台纯水机（品牌规格型号：山东康辉XHPC-4.33），有一只树脂罐老化有裂纹漏水，不能修补，需要维修更换新的树脂罐和里面的树脂。 |
| 33 | 麻醉科内镜清洗台故障和纯水机更换滤芯和反渗透膜项目 | 1 | 项 | 一台内镜清洗台（迈尔NQC-2000）其所有管路老化严重，为了使用安全，需要更换所有老化管路及加装保护电磁阀2只；同时另一台小型纯水机（上海和泰cy-Ⅱ）需要更换一套前置过滤芯和一根反渗透膜。 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年10月10日至2025年10月11日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名，（报名模板详见附件1）。

四、截止时间：2025年10月11日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890

邮箱：[GFELZYYCGZX@126.com](mailto:邮箱lzfyzb@163.com)

采购中心

2025年10月10日