**设备维修及配件采购院内比价公告**

    柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| 1 | 一台UPS 搬迁服务 | 1 | 项 | 按科室要求搬到指定位置，并安装调试到正常使用状态。(含辅材） |
| 2 | 一台东芝超声机故障维修 | 1 | 台 | 一台东芝B超由于使用频率高，现出现键盘接口板和键盘故障，需要更换一块接口板和一只键盘，更换后调整到正常使用。 |
| 3 | 4台监护仪更换血氧探头 | 4 | 根 | 2台杰纳瑞监护仪和2台迈瑞监护仪血氧探头老化损坏，不能维修，需要更换。 |
| 4 | 一台迈瑞监护仪换儿童血压袖带 | 1 | 根 | 适用于3-6岁，通用型 |
| 5 | 西门子数字胃肠机故障维修 | 1 | 项 | 一台西门子数字胃肠机系统故障，需要重新安装系统，并进行系统调试，保证升级调试后能正常使用 |
| 6 | ALOKA的Prosound6 阴道探头（UST984-5）维修项目 | 1 | 个 | ALOKA的Prosound6 阴道探头（UST984-5）出现伪影，需要维修探头 |
| 7 | 一台山东新华全自动清洗机后门漏水维修项目 | 1 | 项 | 一台山东新华全自动清洗机后门门封条严重老化，现漏水严重，需要维修更换一条后门门封条。 |
| 8 | 一台力申生物安全柜故障维修项目 | 1 | 项 | 一台力申生物安全柜开机不工作，检查为生物安全柜主板故障，不能修复,需要维修更换一块主板。 |
| 9 | 奥林巴斯高频电刀双极线 | 1 | 条 | 一台奥林巴斯高频电刀由于使用频率高 ,其双极线坏，不能维修，需要购买一条双极线。 |
| 10 | 迈瑞监护仪血压袖带（单管） | 3 | 个 |  3台迈瑞监护仪单管血压袖带老化漏气，不能修复，需要更换，购买3只单管血压袖带。 |
| 11 | 迈瑞监护仪心电连接线 | 2 | 根 | 2台迈瑞监护仪心电导联线老化，不能修复，需要购买2根心电连接线。 |
| 12 | 一台上海企仁听力筛查仪故障维修项目 | 1 | 项 | 一台上海企仁听力筛查仪检测数据不准，检查为探头故障，需要更换，同时按键膜已老化破裂，也需要维修更换。 |
| 13 | SLE5000呼吸机流量传感器 | 3 | 个 | 几台SLE5000呼吸机由于使用频率高，其流量传感器易损坏，为了保证工作需要，需要购买 3只能重复使用的SLE5000呼吸机流量传感器。 |
| 14 | 美国GE转运暖箱内置电池 | 1 | 组 | 一台美国GE转运暖箱内置电池老化损坏，为了保证暖箱的正常使用，需要购买内置电池1组。 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2024年12月12日至2024年12月13日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名，（报名模板详见附件1）。

四、截止时间：2024年12月13日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890

邮箱：GFELZYYCGZX@126.com

 采购中心

 2024年12月12日