**设备维修及配件采购院内比价公告**

    柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| 1 | 听力筛查仪耳罩线 | 2 | 付 | 两台听力筛查仪（尔听美牌），型号type10772，耳罩线损坏无法修复，需更换新的耳罩线 |
| 2 | 菲萍呼吸机流量传感器故障维修 | 1 | 项 | 菲萍高频呼吸机传感器坏,需更换2个新的流量传感器和1条传感器连接线 |
| 3 | 产后康复治疗仪故障维修 | 1 | 项 | 产后康复治疗仪南京华贝（HBC-2000）电极片已老化损坏，需更换9套新的导联线和电极片。 |
| 4 | 氧电池 | 1 | 块 | 一台SLE1000无创辅助呼吸机氧浓度检测不出，需要更换一块新的氧电池。 |
| 5 | 鳄鱼夹 | 5 | 个 | 科室需购买picc H导联鳄鱼夹转接线5个，用于PICC、脐静脉置管定位。 |
| 6 | 氧气瓶调压阀 | 5 | 套 | 新生儿科5L氧气瓶氧气调压阀坏，需购买5套新的氧气瓶调压阀。 |
| 7 | 脑电图机银质盘状电极线 | 5 | 条 | 科室视频脑电图机电极连接线老化，波形乱，需购买5条（2米/条）银质盘状电极线。 |
| 8 | 中心空气站维保项目 | 1 | 项 | 中心空气站到期需要维护保养，需更换1级除油过滤芯2个（规格060T，E3-16各1个） ；2级除油过滤芯2个（规格060AA，E5-16各1个）；3级活性炭过滤芯2个（规格060 hh，E7-16各1个）， 油分芯2个（规格LT20） ；自动启停装置1个（规格SY50A-40） |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年1月21日至2024年1月22日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名，（报名模板详见附件1）。

四、截止时间：2025年1月22日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890

邮箱：[GFELZYYCGZX@126.com](mailto:邮箱lzfyzb@163.com)

采购中心

2025年1月21日