**柳州市妇幼保健院维修采购项目院内比价公告**

  柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| 1 | 恒温箱 | 1 | 台 | 1.规格115\*90\*105cm(±偏差5cm)；2.内容量≧630ml；3.不锈钢内胆；4、台式。 |
| 2 | 生理相干与自主平衡系统信息采集器维修项目 | 1 | 项 | 生理相干与自主平衡系统（品牌：北京豪峰）信息采集器损坏，需要更换6条耳夹式信息采集器。 |
| 3 | 脑电图机电极线维修项目 | 1 | 项 | 脑电图机电极线老化，需要更换20根电极线，银质盘状电极线，每根长2米。 |
| 4 | 诺诚视频脑电图机维修项目 | 1 | 项 | 诺诚视频脑电图机（型号Z2N-F-C24）连接头开裂，测量干扰大，需要更换1套导联线。 |
| 5 | 内镜系统光源灯泡维修项目 | 1 | 项 | 内镜系统光源不亮，检查为灯泡烧坏，需要更换3个灯泡，规格为24伏250瓦。 |
| 6 | 微波治疗仪维修项目 | 1 | 项 | 微波治疗仪（品牌型号：珠海和佳EBH-IV）治疗线和治疗头老化，需要更换5条治疗线和3个治疗头。 |
| 7 | 牙椅电磁阀组维修项目 | 1 | 项 | 口腔综合治疗台（品牌型号：德国西诺德INTEGO）开机无空气，检查为进气端电磁阀组坏，需要更换1个电磁阀组。 |
| 8 | 牙椅弱吸管维修项目 |  1 | 项 | 牙科综合治疗台（品牌型号：德国西诺德INTEGO）弱吸管老化漏气，需要更换4条弱吸管。 |
| 9 | 牙椅手机尾管维修项目 | 1 | 项 | 牙科综合治疗台（品牌型号：德国西诺德INTEGO）手机尾管损坏，需要更换3条手机尾管。 |
| 10 | 菲萍高频呼吸机氧电池维修项目 | 1 | 项 | 一台菲萍高频呼吸机氧电池失效，需要更换一个氧电池。 |
| 11 | SLE1000及SLE5000呼吸机氧电池维修项目 | 1 | 项 | SLE1000及SLE5000两台呼吸机氧浓度偏差大，需要更换2个氧电池（两台机器氧电池同型号）。 |
| 12 | 德尔格呼吸机流量传感器维修项目 | 1 | 项 | 一台德尔格呼吸机流量传感器适配器（新生儿型）开裂，需要更换2个流量传感器适配器。 |
| 13 | 中心空气站1号空压机维修项目 | 1 | 项 | 中心空气站1号空压机偶尔不启动，检查为接触器故障，需要更换2个接触器。 |
| 14 | 体外冲击波治疗仪维修项目 | 1 | 项 | 一台体外冲击波治疗仪（品牌型号：珠海黑马S2.）治疗枪卡顿，检查为内部子弹体磨损，需更换子弹体。 |
| 15 | 高压锅不锈钢托盘采购项目 | 2 | 个 | 检验科需要定制高压锅不锈钢托盘2个，尺寸1：83cm\*52cm\*5cm， 尺寸2：83cm\*31cm\*5cm。 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年3月14日至2025年3月17日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。报名后可将报价单发送到邮箱。

四、截止时间：2025年3月17日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：广西柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：0772-2205088/19978260890

邮箱：GFELZYYCGZX@126.com

 采购中心

 2025年3月14日