**设备维修及配件采购院内比价公告**

    柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| 1 | 飞利浦Q5图像出现暗带故障维修项目 | 1 | 项 | 一台飞利浦Q5彩超图像出现暗带，检查为增益调节板坏，需要维修更换新的图像增益调节板。 |
| 2 | 早产儿00号喉镜片故障维修项目 | 2 | 只 | 新生儿科早产儿喉镜（品牌规格型号:塞德斯InsightIS3）使用频率高，其专用 00号喉镜片不够使用，为了保证医疗安全，需维修更换2只新的00号早产儿专用喉镜片。 |
| 3 | 爱克曼冷光源维修项目 | 1 | 项 | 一台爱克曼冷光源由于使用频率高，其光源氙灯使用已超2000小时，随时存在氙灯烧坏的风险 ,为了保证医疗安全，需要维修更换一只新的爱克曼光源氙灯。 |
| 4 | 设备带维修项目 | 1 | 项 | 产一病区因工作需要，需要把库房改造成病房，需要增加一条氧气设备带，2套氧气终端、2套负压终端、2套床头灯和2套呼叫铃床头分机（目前病区在用的呼叫铃系统为山东亚华牌），该项目需包含维修改造所需插座和连接管路等相关配件，确保病房改造后设备带能正常使用。 |
| 5 | 产房手术室墙上氧气终端损坏维修项目 | 1 | 项 | 产房手术室墙上氧气终端坏，漏气，需要拆部份墙体，维修更换氧气终端，确保维修更换后，氧气终端能正常使用。 |
| 6 | 供应室清洗机故障维修项目 | 1 | 项 | 供应室一台2号清洗机（品牌规格型号:山东新华super6000）由于使用时间长，其专用打印机已老化损坏，不能修复，需要维修更换一台新的专用打印机，其水泵泵头磨损漏水，也需要更换新的水泵泵头。3号清洗机（品牌规格型号:山东新华super6000）由于使用频率高，现出现异响 ,检查为连杆断裂，轴承磨损，为了保证清洗机安全运行，需要维修更换新的连杆和轴承。 |
| 7 | GE860呼吸机流量传感器线故障维修项目 | 1 | 项 | 一台美国GE R860呼吸机由于使用频率高 ,其流量传感器检测线老化损坏，需要维修更换一条新的流量传感器检测线。 |
| 8 | 德尔格呼吸机流量传感器连接线故障维修项目 | 1 | 项 | 一台德国德尔格高频呼吸机由于使用频率高，其流量传感器检测线老化损坏，需要维修更换一条新的原装进口德尔格流量传感器检测线。 |
| 9 | 臭氧治疗仪显示主板维修项目 | 1 | 项 | 一台臭氧治疗仪（品牌规格型号：海蜇HZ2601B）由于使用频率高，现显示屏幕不显示，检查为显示主板坏，不能修复，需要维修更换一块新的显示主板。 |
| 10 | 2台紫外线监测仪校准项目 | 1 | 项 | 院感科2台紫外线监测仪（品牌规格型号：北京鑫四环ZYJ-08）由于使用频率高，需要校准检修，并出具校准合格报告。 |
| 11 | 飞利浦监护仪 MP20 指脉氧探头故障维修项目 | 1 | 项 | 一批飞利浦MP20监护仪由于使用频率高  部份指脉氧探头老化，不能使用，现需要维修更换3根新的飞利浦Mp20指脉氧探头。 |
| 12 | 一台西门子数字胃肠机主机故障维修项目 | 1 | 项 | 一台德国西门子数字胃肠机（规格型号：M0bilettmira）由于使用频率高 ,使用时间长，现主机不能开机，检查为主机电源烧坏，需要维修更换新的主机电源。 |
| 13 | 三台监护仪血氧探头维修项目 | 1 | 项 | 一批监护仪由于使用频率高，部份血氧探头已老化，不能修复，需要维修更换新的血氧探头。（1只迈瑞9000监护仪血氧探头，2只迈瑞C10监护仪血氧探头） |
| 14 | 马丁呼吸机鼻塞维修项目 | 1 | 项 | 新生儿科一批马丁CPAP由于使用频率高，其各种规格的鼻塞损坏，为了保证马丁CPAP的安全使用，现需要维修换20只新的S码号鼻塞。 |
| 15 | 迈瑞MR60便携式除颤仪AED电极片故障维修项目 | 1 | 项 | 一台迈瑞MR60便携式除颤仪AED电极片老化损坏，需要维修更换一套新的电极片。 |
| 16 | 两台SLE5000呼吸机故障维修项目 | 1 | 项 | 新生儿科一批高频呼吸机由于使用频率高 ,其中一台SLE5000高频呼吸机流量传感器监测线老化，已不能修复，需要维修更换一条新的流量传感器，另一台SLE5000高频呼吸机内置主机电池已老化报警，也需要维修更换一组新的电池。 |
| 17 | 一台LEEP 刀功率模块故障维修项目 | 1 | 项 | 一台LEEP刀（品牌规格型号：HK-15B)由于使用频率高，使用时间长，现无输出，检查为功率模块老化损坏，不能修复，需要维修更换新的功率模块。 |
| 18 | 宁波戴维新生儿暖箱肤温传感器故障维修项目 | 1 | 项 | 一批宁波戴维新生儿暖箱由于使用频率高 ,部份肤温传感器已老化损坏，不能修复，现需要维修更换5条新的肤温传感器。 |
| 19 | 一台飞利浦磁共振空调制冷压缩机泵头磨损故障维修项目 | 1 | 项 | 一台飞利浦磁共振（规格型号：Achie1.5T）已使用11年，其空调机组温度高，检查为一组空调制冷压缩机泵头磨损，不能修复，需要维修更换一组新的空调制冷压缩机泵头。 |
| 20 | 一台贝斯特转运呼吸机主机电池和流量传感器故障维修项目 | 1 | 项 | 一台贝斯特转运呼吸机（规格型号：Bellavisla1000）由于使用频率高 ,使用时间长，其主机电池已老化，储电能力严重下降，为了保证医疗安全，需要维修更换一组新的主机电池。其流量传感器也破损，不能使用，需要维修更换1根新的流量传感器。 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年5月29日至2025年5月30日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名，（报名模板详见附件1）。

四、截止时间：2025年5月30日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890

邮箱：[GFELZYYCGZX@126.com](mailto:邮箱lzfyzb@163.com)

采购中心

2025年5月29日